Önálló beléptetés vezérlő
Felhasználói kézikönyv
SAC6 sorozat
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Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt használja a készüléket! 

1.
Csomag tartalma
	Megnevezés
	Mennyiség
	Adatok

	SAC6 vezérlő
	   1
	

	Felhasználói kézikönyv
	   1
	

	Fúrósablon (matrica) 
	   1
	Φ20mm×60mm

	Műanyag tipli
	   2
	Φ6mm×30 mm

	Csavar
	   2
	Φ4mm×28 mm

	Speciális kulcs (hátlaphoz)
	   1
	Φ3mm×6mm


Kérjük, ellenőrizze a csomagot, amennyiben hiányt tapasztal, értesítse értékesítőjét!
2. Gyors programozási útmutató
	Belépés programozási módba
	*  Programozói kód  #
Alapértelmezett programozói kód: 999999

	Kilépés programozási módból
	 * 

	Fontos, hogy a programozást minden esetben a programozási módba lépéssel kezdjük!

	Programozói kód változtatása
	0  Új kód #  Új kód # 
A Programozói kód minimum 6, maximum 8 karakter. 

	Hozzáadás: Felhasználó, kóddal

	1  Felhasználó sorszáma #  PIN # 
A sorszám 1 és 2000 közötti, a PIN-kód 0000 és 9999 közötti egész szám lehet, kivéve a 1234 (az foglalt). A felhasználók sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Hozzáadás: Felhasználó, kártyával (sorozatszám nélkül)

	1  Kártyaolvasás  #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Felhasználó törlése 
	2  Felhasználó sorszáma #  ha kóddal rendelkező felhasználó
2  Kártyaolvasás  #  ha kártyával rendelkező felhasználó
A felhasználók sorozatos törlése lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Ajtó nyitása kóddal
	Üsse be a PIN kódot, majd nyomja meg a # gombot.

	Ajtó nyitása kártyával
	Húzza le a kártyát 


3.
Leírás 

A készülék egyajtós többfunkciós önálló beléptető vezérlő. Használható ezen kívül Wiegand kimenettel billentyűzetnek vagy kártyaolvasónak. Alkalmas akár beltéri vagy kültéri telepítésre. A burkolat erős, stabil és Vandálbiztos cink ötvözet galvanizált fém. Az elektronika teljesen kiöntött, így a készülék vízálló, és megfelel az IP68 szabványnak. A készülék támogat akár 2000 felhasználót, felhasználónként egy kártya vagy egy 4-jegyű PIN vagy kártya + PIN opciót. A beépített kártyaolvasó támogatja 125KHZ EM kártyák, 13.56MHz Mifare kártyákat (MF jelöléssel ellátott termékek). A készülék tud számos extra funkciót, többek között zár kimeneten rövidzárlat védelem, Wiegand kimenet, és rendelkezik egy hátulról megvilágított billentyűzettel. Ezek a tulajdonságok teszik ideális választásnak minden olyan esetben ahol beléptető eszközre van szükség (kis boltok vevőktől elzárt részei/raktárai és lakossági felhasználás, mint például lépcsőház bejáratok, de akár a kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, mint a gyárak, raktárak, laboratóriumok, a bankok és börtönök).
4.
Tulajdonságok
· Vízálló, IP68 védettség
· Galvanizált cink ötvözet ház, erős és Vandálbiztos
· Teljes programozás billentyűzetről
· 2000 felhasználó, támogatja a kártyás, kódos, kártyás és kódos használatot
· Programozható az ajtó nyitvatartási ideje 

· Háttérvilágítás, éjjel is jól használható
· Csatlakoztatható hozzá Wiegand 26 szabványú segédolvasó
· Beléptető központhoz csatlakoztatható Wiegand 26 kimenettel
· Programozható a riasztás hossza és az „kitámasztás” ellen riasztás állítható be 

· Nagyon alacsony fogyasztás (30mA) 

· Gyors működési sebesség, <20ms a 2000 felhasználóval
· Zár kimeneten rövidzárlat védelem
· Könnyű telepíteni és programozni
· Beépített optikai tamper (LDR), szabotázs védett

· Beépített hangjelző a riasztásokhoz
· Piros, sárga és zöld színnel jelzi az eszköz pillanatnyi állapotát.

5.
Technikai adatok 

	Működési feszültség
	DC 12V±10%

	Felhasználók száma
	2000

	Kártyaolvasási távolság
	3-6 cm

	Fogyasztás aktív állapotban
	＜60mA

	Fogyasztás nyugalmi állapotban
	25±5 mA

	Zár kimenet terhelhetősége
	Max 3A

	Riasztás kimenet terhelhetősége
	Max 20A

	Működési hőmérséklet
	-45℃～60℃

	Működési páratartalom
	10%- 90% RH

	Vízállósági megfelelőség
	IP68

	Ajtónyitási idő
	0 -99 másodperc

	Riasztás hossza
	0- 3 perc

	Wiegand kimenet
	Wiegand 26 bit

	Bemenetek
	Elektromos zár, Vésznyitó gomb, Riasztás bemenet, Segédolvasó (Wiegand26) bemenet


6.
Telepítés
· Vegye le a hátsó fedelet a csomagban található speciális kulccsal
· A mellékelt sablon matricával készítse elő a csavarok helyét
· Rögzítse a hátlapot szilárdan a falra, a mellékelt csavarokkal
· Vezesse át a kábelt a középső nyíláson
· Rögzítse a billentyűzetet a hátlaphoz (felső oldal beakasztása után az alját illessze a helyére és csavarja be a speciális kulccsal a rögzítő csavart)
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7.
Kábelek, bekötés
	Szín
	Funkció
	Leírás

	Rózsaszín
	Csengő_A
	Csengőgomb

	Világoskék
	Csengő_B
	Csengőgomb

	Zöld
	D0
	Wiegand26 kimenet D0

	Fehér
	D1
	Wiegand26 kimenet D1

	Szürke
	Riasztás
	Riasztás negatív (riasztás pozitívat csatlakoztasd a 12 V+)

	Sárga
	Exit gomb
	Exit gomb (másik pontja a fekete GND)

	Barna
	D_IN
	Ajtónyitás érzékelő (másik pontja a fekete GND)

	Piros
	12V+
	12V + DC

	Fekete
	GND
	12V - DC

	Kék
	NO
	Kapcsolt kontaktus (alaphelyzetben nyitott)

	Lila
	COM
	kontaktus bemenet (ezt kapcsolja a relé NO/COM-ra)

	Narancs
	NC
	Kapcsolt kontaktus (alaphelyzetben zárt)


  Tápegység bekötési rajz: 
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8.
Gyári beállítások visszaállítása
      a. Áramtalanítsa a készüléket
      b. Nyomja meg az a # gombot miközben áram alá helyezi a készüléket
      c. Két „Bip”-et hall miközben nyomja a # gombot. És a gyári beállítások visszaállnak. 
Felhívjuk figyelmét, hogy csak telepítő adatok visszaállítása, a felhasználói adatokat nem érinti!

9.
Szabotázs védelem
Az egység hátulján található egy LDR (fényérzékeny ellenállás). Ha leveszi a hátlapról az eszköz azonnal riasztási jelet küld és erős sípoló hangot ad.
10.Hang és fényjelzések
	Működési állapot
	Piros jelzés
	Zöld jelzés
	Sárga jelzés
	Hangjelzés

	Bekapcsolva
	-
	Világít
	-
	Bip

	Készenlétben
	Világít
	-
	-
	-

	Gombnyomás
	-
	-
	-
	Bip

	Sikeres művelet
	-
	Világít
	-
	Bip

	Sikertelen művelet
	-
	-
	-
	Bip-Bip-Bip


	Belépés programozási módba
	Világít
	-
	-
	

	Programozási módban
	-
	-
	Világít
	Bip

	Kilépés programozási módból
	Világít
	-
	-
	Bip

	Ajtónyitás ideje alatt
	-
	Világít
	-
	Bip

	Riasztás
	Világít
	-
	-
	Riasztás


11. Részletes programozási útmutató 

	11.1
Felhasználói beállítások
Belépés programozási módba
	*  Programozói kód #
Alapértelmezett programozói kód: 999999

	Kilépés programozási módból
	 * 

	Fontos, hogy a programozást minden esetben a programozási módba lépéssel kezdjük!

	Programozói kód változtatása
	0  Új kód #  Új kód # 
A Programozói kód minimum 6, maximum 8 karakter. 

	Működési mód beállítása:

Kizárólag kártyás használat beállítása
Kártyás és kódos használat beállítása
Kártyás vagy kódos használat beállítása
	 3   0   #  Belépés csak kártyával
 3   1   #  Belépés kártyával és kóddal
 3   2   #  Belépés kártyával vagy kóddal

	Felhasználó hozzáadása kártyás vagy kódos belépéshez, 3   2   #  mód. (Alapbeállítás)

	Hozzáadás: Felhasználó, kóddal

	1  Felhasználó sorszáma #  PIN # 
A sorszám 1 és 2000 közötti, a PIN-kód 0000 és 9999 közötti egész szám lehet, kivéve a 1234 (az nem engedélyezett). A felhasználók sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Törlés: Felhasználó, kóddal

	2  Felhasználó sorszáma #  ha kóddal rendelkező felhasználó. A felhasználók sorozatos törlése lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Szerkesztés: Felhasználó Kód csere
	 *  Felhasználó sorszáma # Régi PIN #  Új PIN #  Új PIN #

	Hozzáadás: Felhasználó, kártyával (1.)

Ez a leggyorsabb módja annak, hogy sok kártyát engedélyezzünk.
	1  Kártyaolvasás  #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Hozzáadás: Felhasználó, kártyával (2.)

Minden kártyahasználó kap egy azonosító számot. Így később a szám alapján is lehet törölni a kártyát.
	1  Felhasználó sorszáma # Kártyaolvasás  #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig. (pl.: elvesztett kártyák)

	Hozzáadás: Felhasználó, kártyával (3.)

Ebben az esetben a Kártyaszám a kártya 10 számjegyéből az utolsó 8 számjegy. (10-ből az első két számjegy 00)
	1  Kártyaszám #
 A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Hozzáadás: Felhasználó, kártyával (4.)

A 2. és 3. módszer keveréke.

	1  Felhasználó sorszáma # Kártyaszám #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Törlés: Felhasználó, kártyával

	2  Kártya olvasás  #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Törlés: Felhasználó, kártyával (Felhasználó sorszáma alapján, például elveszett kártya esetén)
	2  Felhasználó sorszáma #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Törlés: Felhasználó, kártyával (Kártyaszám alapján) (pl.: elvesztett kártyák)
	2  Kártyaszám #
A kártyák sorozatos hozzáadása lehetséges a programozói módból való kilépésig.

	Felhasználó hozzáadása kártyás és kódos belépéshez (3   1   # )

	Hozzáadás: Felhasználó kártyás és kódos

	A már leírt módon hozz létre egy kártyás felhasználót
Lépj ki a programozói módból: *  
Ezután a PIN hozzáadása:

 *  Kártya olvasás 1234 # PIN # PIN #

	Szerkesztés: Felhasználó Kód csere (1.) A változtatáshoz nem kell programozói módba lépni, így a felhasználó egyedül is elvégezheti!
	 *  Kártya olvasás  Régi PIN #   Új PIN #   Új PIN #



	Szerkesztés: Felhasználó Kód csere (2.) A változtatáshoz nem kell programozói módba lépni, így a felhasználó egyedül is elvégezheti!
	 *  Felhasználó sorszáma  #  Régi PIN #   Új PIN #  Új PIN #



	Törlés: Felhasználó kártyás és kódos
	2   Felhasználó sorszáma   #

	Kártyás felhasználó hozzáadása 3   0   # -as módban.

	Kártyás felhasználó hozzáadása
	A Felhasználók hozzáadása és törlése megegyezik a  3   2   # -es móddal.

	Összes felhasználó törlése

	Összes felhasználó törlése. A folyamat nem visszaállítható, óvatosan használd!!!
	2   0000   #

	Ajtónyitás

	Ajtónyitás kóddal
	Üsd be a PIN  -t majd nyomd meg a # 

	Ajtónyitás kártyával
	Kártya olvasás

	Ajtónyitás kártyával és kóddal
	Kártya olvasás majd üsd be a PIN  -t és #



11.2 
Ajtó beállítások
	Relé kimenet nyitási idő

	Ajtó nyitás hossza (másodpercben)
	*  Programozói kód #  4   0～99   # *

Nyitás időtartama állítható 0-99 másodpercig.

	Ajtónyitás érzékelés 
Ajtó kitámasztás esetén (Door Open Too Long, DOTL) riasztás. Ha be van kötve ajtónyitás érzékelő (akár külső akár a mágneszáré vagy síkmágnesé) az eszköz 1 perc folyamatos nyitva tartás után hangjelzést ad. A Hangjelzés hossza egy perc. Ezzel figyelmeztet a kitámasztott ajtóra.
Ha az ajtót erőszakkal vagy jogosulatlanul (felfeszítik, kulcsot használnak) nyitják akkor 20 másodperc után hangjelzést ad és zárja a riasztás kimenet kontaktusát. A riasztási kimeneti rövidzár időtartama állítható 0-3 percig (alapértelmezetten 1 perc).

	Ajtónyitás érzékelés kikapcsolása. (Gyári beállítás)
	 6   0   #

	Ajtónyitás érzékelés engedélyezése
	 6   1   #

	Riasztási kimenet

	A rövidzár időtartama állítható 0-3 percig (alapértelmezetten 1 perc).
	 5   0～3   #

	Kezelő lezárása és Riasztás indítás. Ha 10 percen belül 10 érvénytelen kártyával vagy 10 érvénytelen kóddal történik próbálkozás, akkor beállítható: a kezelő lezárása 10 percre vagy hangjelzés 10 percre és riasztás kimenet aktiválása 10 percre.

	Nem történik riasztás vagy kezelő lezárás (Gyári beállítás)
	 7   0   # (Gyári beállítás)

	Kezelő lezárása
	 7   1   #

	Hangjelzés és riasztás 
	 7   2   #

	Hangjelzés törlése

	Kényszernyitás utáni visszaállítás
	Érvényes kártya és Programozói kód #

	Kitámasztás utáni visszaállítás
	Ajtó zárása és Érvényes kártya és Programozói kód # 


12. Felhasználás kártyaolvasóként
Az eszköz rendelkezik Wiegand26 szabványú kimenettel. A kimenetet köthetjük Beléptető rendszer központi paneljéhez, ekkor kapunk egy kültéri kártya és kód olvasót. Kivitele és stabilitása valamint ára miatt ez is egy javasolt felhasználási mód.
Csatlakoztatás beléptető központhoz
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